Филиал «Междугородная связь» РУП «Белтелеком» сообщает, что в рамках реализации «Графика мероприятий по конверсии радиочастот 694-790 МГц и 790-862 МГц», одобренного Решением Государственной комиссии по радиочастотам при Совете Безопасности Республики Беларусь, на радиопередающих станциях РУП «Белтелеком» будут изменены частотные каналы, на которых транслируются в эфир телевизионные программы*.*

В одном частотном канале цифрового телевидения осуществляется трансляция набора из нескольких телевизионных программ одновременно. Каждый такой набор называется «мультиплекс». В масштабах страны транслируется три мультиплекса, а именно:

1-й мультиплекс включает открытые телевизионные программы «Беларусь 1», «ОНТ», «СТВ», «Мир», «Россия-Беларусь», «НТВ-Беларусь», «Беларусь 2», «Беларусь 3»;

2-й мультиплекс включает открытую (незакодированную) программу «Беларусь 5» и 18 закодированных программ в рамках услуги по доступу к сети эфирного цифрового телевизионного вещания («Эфирная ZALA»);

3-й мультиплекс включает 19 закодированных программ в рамках услуги по доступу к сети эфирного цифрового телевизионного вещания («Эфирная ZALA»).

В некоторых районах локально осуществляется трансляция региональных мультиплексов, организованных местными телерадиокомпаниями.

Для сохранения возможности просмотра телевизионных программ необходимо перенастроить используемое приёмное оборудование (цифровой телевизор, цифровую телевизионную приставку и т.п.) на новые частотные каналы в соответствии с приведенной ниже таблицей.

Таблица 1 - Сведения об изменении частотных каналов, радиотелевизионных станциях, охватываемых районах и сроках проведения работ.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Расположение радиотелевизионной передающей станции | Охватываемые районы | Мультиплекс | Существующий частотный канал (частота) | Новый частотный канал (частота) | Дата перехода на новый частотный канал\* |
| декабрь 2021 | | | | | | |
| 1 | Гомельская область, АРТПС Ворновка | Чечерский  Буда-Кошелевский  Рогачевский  Ветковский | 1 -ый | 57 (762) | 22 (482) | 02.12.21 |
| Чечерский  Буда-Кошелевский  Рогачевский | 2 -ой | 59 (778) | 35 (586) | 02.12.21 |
| 2 | Брестская область, АРТПС Синкевичи | Житковичский | 1 -ый | 58 (770) | 23 (490) | 02.12.21 |
| 3 | Могилевская область, АРТПС Бобруйск | Рогачевский | 2 -ой | 52 (722) | 28 (530) | 06.12.21 |
| 4 | Гомельская область, АРТПС Жлобин | Жлобинский  Рогачевский  Светлогорский  Буда-Кошелевский  Речицкий  Чечерский | 1 -ый | 57 (762) | 22 (482) | 07.12.21 |
| Жлобинский  Рогачевский  Светлогорский  Буда-Кошелевский  Речицкий | 2 -ой | 52 (722) | 28 (530) | 07.12.21 |

\* дата перехода на новый частотный канал может быть изменена. За обновлением информации следите на сайтах РУП «Белтелеком».

Обращаем внимание, что приведенные выше изменения частотных каналов будут осуществляться только в сети эфирного наземного цифрового телевидения.

Дополнительную информацию и консультацию можно получить в сервисных центрах РУП «Белтелеком» или телефонном центре обслуживания клиентов РУП «Белтелеком» по номеру 123.

*Справочная информация:*

Ознакомиться с картами охвата территории Республики Беларусь эфирным цифровым телевизионным вещанием можно на сайтах РУП «Белтелеком» по следующим ссылкам:

1-ый мультиплекс:<https://www.beltelecom.by/business/tv/map-coverage-in-the-first-multiplex-in-the-dvb-t-standard>

2-ой мультиплекс <http://zala.by/karta-okhvata>

3-ий мультиплекс <http://zala.by/karta-okhvata>

Региональное ТВ <https://www.beltelecom.by/business/tv/regional-digital-tv-broadcasting>.